PU2CLR RDA5807 Arduino Library 1.0.1 Arduino Library for RDA5807 Devices - By Ricardo Lima Caratti

### - b -

- blockB : rds_blockb

### - c -

- clockType : RDA5807
- currentFMBand : RDA5807
- currentFMSpace : RDA5807
- currentFrequency : RDA5807
- currentVolume : RDA5807

### - d -

- deviceAddressDirectAccess : RDA5807
- deviceAddressFullAccess : RDA5807

### - g -

- gpio1Control : RDA5807
- gpio2Control : RDA5807
- gpio3Control : RDA5807
- group0 : rds_blockb
- group2 : rds_blockb

### - m -

- maxDelayAftarCrystalOn : RDA5807

### - o -

- oscillatorType : RDA5807

### - r -

- raw : rda_reg00 , rda_reg01 , rda_reg02 , rda_reg03 , rda_reg04 , rda_reg05 , rda_reg06 , rda_reg07 , rda_reg08 , rda_reg0a , rda_reg0b , rds_date_time , word16_to_bytes
- RDSA : rda_reg0c
- RDSB : rda_reg0d
- RDSC : rda_reg0e
- RDSD : rda_reg0f
- refined : rda_reg00 , rda_reg01 , rda_reg02 , rda_reg03 , rda_reg04 , rda_reg05 , rda_reg06 , rda_reg07 , rda_reg08 , rda_reg0a , rda_reg0b , rda_reg0c , rda_reg0d , rda_reg0e , rda_reg0f , rds_blockb , rds_date_time , word16_to_bytes
- resetPin : RDA5807