PU2CLR RDA5807 Arduino Library 1.0.1 Arduino Library for RDA5807 Devices - By Ricardo Lima Caratti

### - c -

- clearRdsFifo() : RDA5807

### - g -

- getBlockId() : RDA5807
- getDeviceId() : RDA5807
- getErrorBlockB() : RDA5807
- getFrequency() : RDA5807
- getNext2Block() : RDA5807
- getNext4Block() : RDA5807
- getRdsFlagAB() : RDA5807
- getRdsGroupType() : RDA5807
- getRdsProgramType() : RDA5807
- getRdsReady() : RDA5807
- getRdsSync() : RDA5807
- getRdsText() : RDA5807
- getRdsText0A() : RDA5807
- getRdsText2A() : RDA5807
- getRdsText2B() : RDA5807
- getRdsTime() : RDA5807
- getRdsVersionCode() : RDA5807
- getRealChannel() : RDA5807
- getRealFrequency() : RDA5807
- getRssi() : RDA5807
- getStatus() : RDA5807
- getStatusRegisters() : RDA5807
- getVolume() : RDA5807

### - h -

- hasRdsInfo() : RDA5807

### - i -

- isStereo() : RDA5807

### - p -

- powerDown() : RDA5807
- powerUp() : RDA5807

### - s -

- seek() : RDA5807
- setBand() : RDA5807
- setBass() : RDA5807
- setChannel() : RDA5807
- setDelayAfterCrystalOn() : RDA5807
- setFmDeemphasis() : RDA5807
- setFrequency() : RDA5807
- setFrequencyDown() : RDA5807
- setFrequencyUp() : RDA5807
- setGpio() : RDA5807
- setI2CBusAddrs() : RDA5807
- setMono() : RDA5807
- setMute() : RDA5807
- setRBDS() : RDA5807
- setRDS() : RDA5807
- setRdsFifo() : RDA5807
- setRegister() : RDA5807
- setSeekThreshold() : RDA5807
- setSoftmute() : RDA5807
- setSpace() : RDA5807
- setup() : RDA5807
- setVolume() : RDA5807
- setVolumeDown() : RDA5807
- setVolumeUp() : RDA5807
- softReset() : RDA5807

### - w -

- waitAndFinishTune() : RDA5807