PU2CLR RDA5807 Arduino Library 1.0.1 Arduino Library for RDA5807 Devices - By Ricardo Lima Caratti

Data Structures
Here are the data structures with brief descriptions:

C RDA5807 | KT0915 Class
C rda_reg00 | Register 0x00
C rda_reg00.refined |
C rda_reg01 | Register 0x01 - Dummy
C rda_reg01.refined |
C rda_reg02 | Register 0x02 - Basic setup: RESET configuration;
C rda_reg02.refined |
C rda_reg03 | Register 0x03
C rda_reg03.refined |
C rda_reg04 | Register 0x04
C rda_reg04.refined |
C rda_reg05 | Register 0x05
C rda_reg05.refined |
C rda_reg06 | Register 0x06
C rda_reg06.refined |
C rda_reg07 | Register 0x07
C rda_reg07.refined |
C rda_reg08 | Register 0x08 - Direct Frequency
C rda_reg08.refined |
C rda_reg0a | Register 0x0A - Device current status
C rda_reg0a.refined |
C rda_reg0b | Register 0x0B
C rda_reg0b.refined |
C rda_reg0c | Register 0x0C
C rda_reg0c.refined |
C rda_reg0d | Register 0x0D
C rda_reg0d.refined |
C rda_reg0e | Register 0x0E
C rda_reg0e.refined |
C rda_reg0f | Register 0x0F
C rda_reg0f.refined |
C rds_blockb | RDS Block B data type
C rds_blockb.group0 |
C rds_blockb.group2 |
C rds_blockb.refined |
C rds_date_time |
C rds_date_time.refined |
C word16_to_bytes | Converts 16 bits word to two bytes
C word16_to_bytes.refined |