/*
 * aeroquad32 (STM32F103VET6, high density) linker script for
 * RAM builds.
 */

MEMORY
{
  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000C00, LENGTH = 61K
  rom (rx)  : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 0K  /* ala42 */
}

GROUP(libcs3_stm32_high_density.a)

REGION_ALIAS("REGION_TEXT", ram);
REGION_ALIAS("REGION_DATA", ram);
REGION_ALIAS("REGION_BSS", ram);
REGION_ALIAS("REGION_RODATA", ram);

INCLUDE common.inc
